

	造价指标类别:
	住宅楼.框架结构.多层
	总造价指标：
	1450.96元/平方米

	
造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工
程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面、踢脚线及楼梯、厨卫间聚氨酯防水、水泥砂浆面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙涂料、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：单元防盗门、入户防盗门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件；2、电气工程：
接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具安装、配管穿线、开关、插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线 、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及防腐保温、室内阻氧PE-RT管、PP-R塑铝稳态复合管连接及管件安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价（比率%）
	

1450.96
	464.48
	549.72
	40.84
	113.53
	57.09
	38.38
	18.99
	48.13
	119.80

	
	
	32.01
	37.89
	2.81
	7.82
	3.93
	2.65
	1.31
	3.32
	8.26

	土建小计
	1267.96
	402.01
	483.36
	39.40
	97.02
	50.49
	33.16
	16.48
	41.35
	104.69

	安装小计
	183.00
	62.47
	66.36
	1.44
	16.51
	6.6
	5.22
	2.51
	6.78
	15.11
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.11层以下含11层
	总造价指标：
	1768.29元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工
程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层； 2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、厨卫间局部面砖、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门、铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件安装；2、电气工
程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线普通灯具、开关及插座配电箱安装；3、弱电工程：配管安装等；4 、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内管安装 ；5、消防工程：室外钢管安装及防腐保温、室内钢管、消火栓、探测器、警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播、湿式报警装置安装；6、通风工程：薄钢板矩形风管制作安装、轴流风机安装等。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1768.29
	526.88
	777.64
	49.40
	106.15
	56.68
	37.67
	20.60
	47.26
	146.01

	
	
	29.80
	43.98
	2.79
	6.00
	3.21
	2.13
	1.16
	2.67
	8.26

	土建小计
	1535.36
	446.88
	684.32
	47.66
	89.62
	49.71
	32.27
	18.13
	40
	126.77

	安装小计
	232.92
	80.00
	93.32
	1.74
	16.53
	6.97
	5.40
	2.47
	7.26
	19.23
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.25层以下含25层
	总造价指标：
	1829.83元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、截凿桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件； 4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高。7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、涂料面层、外墙真石漆、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、涂料面层；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统、入户防盗门、木质防火门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内给水管安装(热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装到位；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温 、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：镀锌薄钢板矩形风管制作安装、轴流式通风机安装、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1829.83
	572.47
	753.73
	52.63
	116.42
	62.99
	42.51
	24.59
	53.4
	151.09

	
	
	31.29
	41.19
	2.88
	6.36
	3.44
	2.32
	1.34
	2.92
	8.26

	土建小计
	1553.45
	466.46
	645.10
	51.01
	101.42
	57.06
	36.88
	21.53
	45.72
	128.27

	安装小计
	276.38
	106.01
	108.63
	1.62
	15.00
	5.93
	5.63
	3.06
	7.68
	22.82
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.26层以上
	总造价指标：
	2118.96元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构
件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费
。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面毛面及踢脚线 、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、毛面；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平毛面 、楼梯及走廊乳胶漆、外墙乳胶漆及面砖 、厨卫间毛面白水泥浆抹光； 3、天棚工程：混合砂浆毛面、局部乳胶漆；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统 、入户防盗门、钢质防火门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、管道防腐保温、室内给水管安装 (热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装 。3、弱电工程：配管及线、插座安装、摄像机设备一体机安装等；4、采暖工
程：室外钢管焊接及管道防腐保温 、室内镀锌钢管(螺纹连接)及散热器安装；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：风管制作安装、轴流式通风机安装 、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	单方造价
（比率
%)
	
2118.96
	669.92
	837.13
	54.29
	152.83
	82.32
	54.36
	25.22
	67.93
	174.96

	
	
	31.62
	39.51
	2.56
	7.21
	3.88
	2.57
	1.19
	3.21
	8.26

	土建小计
	1730.87
	543.02
	680.06
	50.46
	123.47
	70.06
	44.98
	20.55
	55.35
	142.92

	安装小计
	388.09
	126.90
	157.07
	3.83
	29.36
	12.26
	9.38
	4.67
	12.58
	32.04
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	造价指标类别：
	商住楼.框剪结构.25层以下
	总造价指标：
	1926.30元/平方米

	
造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线 、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水 、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平 、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门 、铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件； 2、电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：
配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装 、火灾事故广播安装 、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等；

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1926.30
	520.57
	878.87
	50.58
	125.97
	68.53
	45.28
	20.96
	56.49
	159.05

	
	
	27.02
	45.62
	2.63
	6.54
	3.56
	2.35
	1.09
	2.93
	8.26

	土建小计
	1624.18
	436.85
	735.20
	49.05
	105.69
	59.97
	38.26
	17.61
	47.44
	134.11

	安装小计
	302.13
	83.72
	143.67
	1.53
	20.28
	8.56
	7.02
	3.35
	9.05
	24.95
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	造价指标类别：
	商住楼.框剪结构.26层以上
	总造价指标：
	2122.01元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板  、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线 、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水 、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平 、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件； 2、电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：
配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装 、火灾事故广播安装 、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等；

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2122.01
	598.97
	937.42
	54.58
	140.41
	77.48
	50.85
	23.57
	63.53
	175.21

	
	
	28.23
	44.18
	2.57
	6.62
	3.65
	2.40
	1.11
	2.99
	8.26

	土建小计
	1732.56
	498.09
	739.34
	52.59
	116.38
	67.37
	42.86
	19.72
	53.15
	143.06

	安装小计
	389.46
	100.88
	198.08
	1.99
	24.03
	10.11
	7.98
	3.85
	10.38
	32.16
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	造价指标类别：
	教学楼.框架结构.4-5层
	总造价指标：
	2103.63元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板。5、屋面及防水工
程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：地板砖楼梯及楼地面 、块料踢脚线、不锈钢扶手带栏杆、卫生间聚氨酯防水 、地板砖面层；2 、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙面砖，卫生间面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层。4、门窗工程：成品木门、铝合金门、钢质防火门、钢质防盗门、铝合金推拉窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、洗脸盆等安装、室内承插塑料排水管及管道附件、蹲式大便器、洗手池等；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设 、接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志灯、开关插座及配电箱等安装； 3、弱电工程：配管及线、插座安装等 。4、采暖工程：室外钢管焊接 、管道防锈、防腐保温、室内PP-R塑铝复合管连接、钢制散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装 ，室内钢管焊接安装、室内消火栓安装，管道防腐保温。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	单方造价
（比率
%)
	
2103.63
	570.85
	945.72
	54.67
	137.22
	78.08
	52.95
	24.48
	65.97
	173.69

	
	
	27.14
	44.96
	2.60
	6.52
	3.71
	2.52
	1.16
	3.14
	8.26

	土建小计
	1819.03
	500.36
	796.22
	52.29
	120.22
	70.89
	47.72
	21.96
	59.17
	150.19

	安装小计
	284.60
	70.49
	149.50
	2.38
	17.00
	7.20
	5.22
	2.52
	6.79
	23.50
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	造价指标类别：
	宿舍楼.框架结构.6层以下含6层
	总造价指标：
	2170.18元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方挖运及回填土、垫层、满堂基础、局部带型及独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件 、部分预制过梁及零星构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：地板砖楼地面及花岗岩楼梯 、块料踢脚线、卫生间聚氨酯防水 、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平 、乳胶漆、外墙真石漆及面砖 、卫生间面砖及成品卫浴隔断安装； 3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层、局部吊顶；4、门窗工程：钢质防盗门、钢质防火门、铝合金推拉窗综合、铝合金纱扇。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件；
大便器及小便槽自动冲洗水箱 、洗手池等安装；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线、普通灯及标志灯安装、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管及线、插座、声光报警装置及报警控制器安
装；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温 、室内管连接、散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装，室内钢管焊接安装 、管道防腐保温；室内消火栓安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2170.18
	590.76
	981.41
	68.84
	134.14
	76.44
	51.57
	23.77
	64.06
	179.19

	
	
	27.22
	45.22
	3.17
	6.18
	3.52
	2.38
	1.10
	2.95
	8.26

	土建小计
	1901.61
	525.47
	840.44
	66.56
	118.27
	69.74
	45.97
	21.15
	57.00
	157.01

	安装小计
	268.57
	65.29
	140.97
	2.28
	15.87
	6.70
	5.60
	2.62
	7.06
	22.18
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	造价指标类别：
	独立地下库.框架结构.单层
	总造价指标：
	2572.62元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程： 回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础综合； 2、砌筑工程：局部加气混凝土砌块； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶屋面内保温及防水工程： B1级保温板、防水卷材；5、超高费 :局部超高；6、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场费及塔吊基础安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：混凝土地面、环氧涂层面层、局部地板砖；2、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水 、聚苯乙烯泡沫板护层； 3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工
程：成品防火卷帘门及电动装置安装。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内给水管及附件安装；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具 、配管穿线、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管配线、摄像机安装、入侵式探测器安装；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装及管道防腐保温、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、点型探测器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装； 5、通风工程：矩形风管制作安装 、风机盘管、风口散流器空调器、百叶窗、轴流式通风机等安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2572.62
	538.56
	1431.41
	67.11
	130.62
	68.43
	45.67
	21.22
	57.18
	212.42

	
	
	20.93
	55.64
	2.61
	5.08
	2.66
	1.78
	0.82
	2.22
	8.26

	土建小计
	2062.79
	422.72
	1150.60
	59.76
	103.52
	57.00
	36.62
	16.85
	45.40
	170.32

	安装小计
	509.83
	115.84
	280.81
	7.35
	27.10
	11.43
	9.05
	4.37
	11.78
	42.10
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	造价指标类别：
	独立地下库.框架结构.二层
	总造价指标：
	2432.40元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：垫层、满堂基础及独立基础综合回填土 、； 2、砌筑工程：加气混凝土砌块；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶保温及防水工程： 屋面内B1级保温板、屋面外B1级保温板、防水板及抗根穿刺防水卷材；5、措施费：模板、综合脚手架、垂直运输费、砼泵送费、塔吊运输及安拆、塔吊基础铺拆费
。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：细石混凝土楼地面及水泥砂浆面层 、水泥砂浆踢脚线、水泥砂浆楼梯及不锈钢栏杆； 2、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水、聚苯乙烯泡沫板护层； 3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工程：木质防火门、钢质防火门、防火卷帘门及电动装置安装。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内管道及附件等安装；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具 、配管穿线、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管配线；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、水泵接合器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装；5、通风工程：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 、风机盘管及防火阀、百叶窗、柜式离心风机等安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	单方造价
（比率
%)
	

2432.40
	561.15
	1249.05
	84.74
	126.12
	70.91
	51.46
	23.85
	64.28
	200.84

	
	
	23.07
	51.35
	3.48
	5.19
	2.92
	2.12
	0.98
	2.64
	8.26

	土建小计
	2008.43
	466.44
	1016.21
	78.38
	102.68
	61.01
	43.66
	20.09
	54.13
	165.83

	安装小计
	423.97
	94.71
	232.84
	6.36
	23.44
	9.90
	7.80
	3.76
	10.15
	35.01
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