

	造价指标类别:
	住宅楼.框架结构.多层
	总造价指标：
	1445.97元/平方米

	

造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工
程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面、踢脚线及楼梯、厨卫间聚氨酯防水、水泥砂浆面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙涂料、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：单元防盗门、入户防盗门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件；2、电气工程：
接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具安装、配管穿线、开关、插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线 、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及防腐保温、室内阻氧PE-RT管、PP-R塑铝稳态复合管连接及管件安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	

单方造价（比率%）
	

1445.97
	
464.48
	
545.14
	
40.84
	
113.53
	
57.09
	
38.38
	
18.99
	
48.13
	
119.39

	
	
	
32.12
	
37.70
	
2.82
	
7.85
	
3.95
	
2.65
	
1.31
	
3.33
	
8.26

	
土建小计
	
1262.22
	
402.01
	
478.09
	
39.40
	
97.02
	
50.49
	
33.16
	
16.48
	
41.35
	
104.22

	
安装小计
	
183.75
	
62.47
	
67.05
	
1.44
	
16.51
	
6.6
	
5.22
	
2.51
	
6.78
	
15.17
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.11层以下含11层
	总造价指标：
	1763.61元/平方米

	

造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工
程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层； 2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、厨卫间局部面砖、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门、铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件安装；2、电气工
程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线普通灯具、开关及插座配电箱安装；3、弱电工程：配管安装等；4 、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内管安装 ；5、消防工程：室外钢管安装及防腐保温、室内钢管、消火栓、探测器、警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播、湿式报警装置安装；6、通风工程：薄钢板矩形风管制作安装、轴流风机安装等。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1763.61
	
526.88
	
773.35
	
49.40
	
106.15
	
56.68
	
37.67
	
20.60
	
47.26
	
145.62

	
	
	
29.88
	
43.85
	
2.80
	
6.02
	
3.21
	
2.14
	
1.17
	
2.68
	
8.26

	
土建小计
	
1529.16
	
446.88
	
678.63
	
47.66
	
89.62
	
49.71
	
32.27
	
18.13
	
40
	
126.26

	
安装小计
	
234.45
	
80.00
	
94.72
	
1.74
	
16.53
	
6.97
	
5.40
	
2.47
	
7.26
	
19.36
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.25层以下含25层
	总造价指标：
	1822.83元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、截凿桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件； 4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高。7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、涂料面层、外墙真石漆、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、涂料面层；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统、入户防盗门、木质防火门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内给水管安装(热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装到位；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：镀锌薄钢板矩形风管制作安装、轴流式通风机安装、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1822.83
	572.47
	747.31
	52.63
	116.42
	62.99
	42.51
	24.59
	53.4
	150.51

	
	
	31.41
	41.00
	2.89
	6.39
	3.46
	2.33
	1.35
	2.93
	8.26

	
土建小计
	
1545.94
	
466.46
	
638.21
	
51.01
	
101.42
	
57.06
	
36.88
	
21.53
	
45.72
	
127.65

	
安装小计
	
276.89
	
106.01
	
109.10
	
1.62
	
15.00
	
5.93
	
5.63
	
3.06
	
7.68
	
22.86
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	造价指标类别：
	住宅楼.框剪结构.26层以上
	总造价指标：
	2113.89元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构
件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费
。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面毛面及踢脚线 、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、毛面；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平毛面 、楼梯及走廊乳胶漆、外墙乳胶漆及面砖、厨卫间毛面白水泥浆抹光； 3、天棚工程：混合砂浆毛面、局部乳胶漆；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统 、入户防盗门、钢质防火门、塑钢窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、管道防腐保温、室内给水管安装(热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装 。3、弱电工程：配管及线、插座安装、摄像机设备一体机安装等；4、采暖工
程：室外钢管焊接及管道防腐保温 、室内镀锌钢管(螺纹连接)及散热器安装；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：风管制作安装、轴流式通风机安装、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	单方造价
（比率
%)
	
2113.89
	669.92
	832.48
	54.29
	152.83
	82.32
	54.36
	25.22
	67.93
	174.54

	
	
	31.69
	39.38
	2.57
	7.23
	3.89
	2.57
	1.19
	3.21
	8.26

	
土建小计
	
1724.35
	
543.02
	
674.08
	
50.46
	
123.47
	
70.06
	
44.98
	
20.55
	
55.35
	
142.38

	
安装小计
	
389.54
	
126.90
	
158.40
	
3.83
	
29.36
	
12.26
	
9.38
	
4.67
	
12.58
	
32.16
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	造价指标类别：
	商住楼.框剪结构.25层以下
	总造价指标：
	1923.10元/平方米

	

造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线 、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水 、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平 、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门 、铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件； 2、 电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：
配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装 、火灾事故广播安装、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等；

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	
单方造价
（比率
%)
	

1923.10
	
520.57
	
875.93
	
50.58
	
125.97
	
68.53
	
45.28
	
20.96
	
56.49
	
158.79

	
	
	
27.07
	
45.55
	
2.63
	
6.55
	
3.56
	
2.35
	
1.09
	
2.94
	
8.26

	
土建小计
	
1617.11
	
436.85
	
728.72
	
49.05
	
105.69
	
59.97
	
38.26
	
17.61
	
47.44
	
133.52

	
安装小计
	
305.98
	
83.72
	
147.21
	
1.53
	
20.28
	
8.56
	
7.02
	
3.35
	
9.05
	
25.26
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	造价指标类别：
	商住楼.框剪结构.26层以上
	总造价指标：
	2116.14元/平方米

	
造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板  、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线 、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水 、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平 、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及铝合金窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件； 2、 电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：
配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装 、火灾事故广播安装、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等；

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	

造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2116.14
	
598.97
	
932.03
	
54.58
	
140.41
	
77.48
	
50.85
	
23.57
	
63.53
	
174.73

	
	
	
28.30
	
44.04
	
2.58
	
6.64
	
3.66
	
2.40
	
1.11
	
3.00
	
8.26

	
土建小计
	
1724.70
	
498.09
	
732.13
	
52.59
	
116.38
	
67.37
	
42.86
	
19.72
	
53.15
	
142.41

	
安装小计
	
391.44
	
100.88
	
199.90
	
1.99
	
24.03
	
10.11
	
7.98
	
3.85
	
10.38
	
32.32
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	造价指标类别：
	教学楼.框架结构.4-5层
	总造价指标：
	2098.40元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板。5、屋面及防水工
程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：地板砖楼梯及楼地面 、块料踢脚线、不锈钢扶手带栏杆、卫生间聚氨酯防水、地板砖面层；2 、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙面砖，卫生间面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层。4、门窗工程：成品木门、铝合金门、钢质防火门、钢质防盗门、铝合金推拉窗综合。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件 、室内给水管及管道附件 、洗脸盆等安装、室内承插塑料排水管及管道附件、蹲式大便器、洗手池等；2、 电气工程：铜芯电力电缆敷设 、接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志灯、开关插座及配电箱等安装； 3、弱电工程：配管及线、插座安装等。4、采暖工程：室外钢管焊接 、管道防锈、防腐保温、室内PP-R塑铝复合管连接、钢制散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装，室内钢管焊接安装、室内消火栓安装，管道防腐保温。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	单方造价
（比率
%)
	
2098.40
	570.85
	940.92
	54.67
	137.22
	78.08
	52.95
	24.48
	65.97
	173.26

	
	
	27.20
	44.84
	2.61
	6.54
	3.72
	2.52
	1.17
	3.14
	8.26

	
土建小计
	
1813.24
	
500.36
	
790.91
	
52.29
	
120.22
	
70.89
	
47.72
	
21.96
	
59.17
	
149.72

	
安装小计
	
285.16
	
70.49
	
150.01
	
2.38
	
17.00
	
7.20
	
5.22
	
2.52
	
6.79
	
23.55
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	造价指标类别：
	宿舍楼.框架结构.6层以下含6层
	总造价指标：
	2160.62元/平方米

	造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：场地平整、土方挖运及回填土、垫层、满堂基础、局部带型及独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件 、部分预制过梁及零星构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费 :局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：地板砖楼地面及花岗岩楼梯 、块料踢脚线、卫生间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙真石漆及面砖 、卫生间面砖及成品卫浴隔断安装； 3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层、局部吊顶；4、门窗工程：钢质防盗门、钢质防火门、铝合金推拉窗综合 、铝合金纱扇。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内给水管及管道附件 、室内承插塑料排水管及管道附件；
大便器及小便槽自动冲洗水箱 、洗手池等安装；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线、普通灯及标志灯安装、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管及线、插座、声光报警装置及报警控制器安
装；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温 、室内管连接、散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装，室内钢管焊接安装、管道防腐保温；室内消火栓安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2160.62
	
590.76
	
972.64
	
68.84
	
134.14
	
76.44
	
51.57
	
23.77
	
64.06
	
178.40

	
	
	
27.34
	
45.02
	
3.19
	
6.21
	
3.54
	
2.39
	
1.10
	
2.96
	
8.26

	
土建小计
	
1891.16
	
525.47
	
830.85
	
66.56
	
118.27
	
69.74
	
45.97
	
21.15
	
57.00
	
156.15

	
安装小计
	
269.46
	
65.29
	
141.79
	
2.28
	
15.87
	
6.70
	
5.60
	
2.62
	
7.06
	
22.25
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	造价指标类别：
	独立地下库.框架结构.单层
	总造价指标：
	2566.47元/平方米

	

造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程： 回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础综合； 2、砌筑工程：局部加气混凝土砌块； 3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶屋面内保温及防水工程： B1级保温板、防水卷材；5、超高费 :局部超高；6、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场费及塔吊基础安拆费 、垂直运输费、砼泵送费。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：混凝土地面、环氧涂层面层、局部地板砖；2、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水 、聚苯乙烯泡沫板护层；3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工
程：成品防火卷帘门及电动装置安装。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内给水管及附件安装； 2、 电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具 、配管穿线、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管配线、摄像机安装、入侵式探测器安装；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装及管道防腐保温、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、点型探测器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装； 5、通风工程：矩形风管制作安装、风机盘管、风口散流器空调器、百叶窗、轴流式通风机等安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	

项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	
人工
	
材料
	
机械
	
管理费
	
利润
	
安文费
	其他措施费
	
规费
	
税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2566.47
	
538.56
	
1425.77
	
67.11
	
130.62
	
68.43
	
45.67
	
21.22
	
57.18
	
211.91

	
	
	
20.98
	
55.55
	
2.61
	
5.09
	
2.67
	
1.78
	
0.83
	
2.23
	
8.26

	
土建小计
	
2047.88
	
422.72
	
1136.92
	
59.76
	
103.52
	
57.00
	
36.62
	
16.85
	
45.40
	
169.09

	
安装小计
	
518.59
	
115.84
	
288.85
	
7.35
	
27.10
	
11.43
	
9.05
	
4.37
	
11.78
	
42.82
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	造价指标类别：
	独立地下库.框架结构.二层
	总造价指标：
	2420.15元/平方米

	

造价指标主要特征描述：
(一）、建筑工程包括：
1、基础工程：垫层、满堂基础及独立基础综合回填土 、； 2、砌筑工程：加气混凝土砌块；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶保温及防水工程： 屋面内B1级保温板、屋面外B1级保温板、防水板及抗根穿刺防水卷材；5、措施费：模板、综合脚手架、垂直运输费、砼泵送费、塔吊运输及安拆、塔吊基础铺拆费
。
（二）、装饰工程包括：
1、楼地面工程：细石混凝土楼地面及水泥砂浆面层 、水泥砂浆踢脚线、水泥砂浆楼梯及不锈钢栏杆； 2、墙柱面工程： 内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水 、聚苯乙烯泡沫板护层；3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工程：木质防火门、钢质防火门、防火卷帘门及电动装置安装。
（三）、安装工程包括：
1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温 、室内管道及附件等安装； 2、 电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具 、配管穿线、开关插座及配电箱安装； 3、弱电工程：配管配线；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、水泵接合器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装；5、通风工程：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 、风机盘管及防火阀、百叶窗、柜式离心风机等安装。

	
建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表

	
项   目
	
造价指标(元／m2)
	构  成  指  标 (元／m2)

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	安文费
	其他措施费
	规费
	税金

	
单方造价
（比率
%)
	

2420.15
	561.15
	1237.81
	84.74
	126.12
	70.91
	51.46
	23.85
	64.28
	199.83

	
	
	23.19
	51.15
	3.50
	5.21
	2.93
	2.13
	0.99
	2.66
	8.26

	土建小计
	1994.63
	466.44
	1003.55
	78.38
	102.68
	61.01
	43.66
	20.09
	54.13
	164.69

	安装小计
	425.51
	94.71
	234.26
	6.36
	23.44
	9.90
	7.80
	3.76
	10.15
	35.13
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